R12 10k

J2 J1

D2 1N4148

D3 1N4148

R6 10k

C3 10uF IC2

89C2051

P3.0 P3.1

GND

XTAL1 XTAL2

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

P1.7 RST VCC

P1.1 P1.0

P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.7

8 7 6

5 4

3 2

9 11

10 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20

C5

33 pF

C4

33 pF

X1

12 MHz

UP

MODE

DOWN

START

RESET1

R11 R10 R9 R8 R7 R5 R4 R3

U1

HD11310

E D AN C DP B A AN G F 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 U2

HD11310

E D AN C DP B A AN G F 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

BC558

Q1

R1 10k BC558

Q2

R2 10k

78LV05 IC1 2

3 1

C2

100 nF

100 nF

C1

3 2 1

RELAY 16

1

1N4148 D1

J3 J4 J5

TUN

Q3

150k R13

R3 - R11 8 x 820

AN1 AN2

GND

G DP F E D C B A F G AN1 A B DP C AN1 D E

F G AN2 A DP C AN2 D E

B

VCC

A B C D

4

3

2

1

D C B A

1

2

3

4